**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

**ΠΙΝΑΚΑΣ I(Α): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Τμήμα Α**: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου βενζινοκίνητου επιβατικού οχήματος τύπου SUV πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 1400 cc.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Απαιτούμενη προδιαγραφή** | **Υποχρεωτική** | **Προδιαγραφή προσφερόμενου είδους** | **Παραπομπή (σελ.) στο τεχν. φυλλάδιο** | **Απάντηση Ναι ή Όχι** |
| **Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά** | | | |  |
| Τύπος: επιβατικό τύπου SUV, 5-θυρο, 5-θέσιο, 4x4 | Ναι |  |  |  |
| Χρώμα: ανοιχτό (λευκό, ασημί, μπεζ κλπ) | Ναι |  |  |  |
| Βαθμολογία EuroNcap (εφόσον έχει δοκιμαστεί): ≥ 3 αστέρια | Ναι |  |  |  |
| Μήκος: ≥ 3.600 mm | Ναι |  |  |  |
| Απόσταση από το έδαφος: ≥ 150 mm | Ναι |  |  |  |
| Χώρος αποσκευών: ≥ 200 lit | Ναι |  |  |  |
| Καύσιμο: βενζίνη | Ναι |  |  |  |
| Κυβισμός: ≤ 1.400 cc | Ναι |  |  |  |
| Μέγιστη ισχύς: ≥ 80 PS | Ναι |  |  |  |
| Μέγιστη ροπή: ≥ 120 Nm | Ναι |  |  |  |
| Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 150 g/km | Ναι |  |  |  |
| Κατηγορία ρύπων Euro: σύμφωνα με τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, κανονισμούς | Ναι |  |  |  |
| Μετάδοση κίνησης: στους εμπρός τροχούς υπό κανονικές συνθήκες, σε όλους τους τροχούς όταν απαιτείται (με αυτόματη ή/και χειροκίνητη εμπλοκή) | Ναι |  |  |  |
| Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων (πλέον της όπισθεν): ≥ 5 | Ναι |  |  |  |
| Τροχοί: διαμέτρου ≥ 15" | Ναι |  |  |  |
| Φρένα εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι | Ναι |  |  |  |
| **Ομάδα Β: Εξοπλισμός** | | | |  |
| Αερόσακοι: ≥ 4 | Ναι |  |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | Ναι |  |  |  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα οδηγού/ συνοδηγού | Ναι |  |  |  |
| Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι | Ναι |  |  |  |
| Ηχοσύστημα | Ναι |  |  |  |
| Κλιματισμός | Ναι |  |  |  |
| Πυροσβεστήρας | Ναι |  |  |  |
| Προειδοποιητικό τρίγωνο | Ναι |  |  |  |
| Τροχοί αλουμινίου | Όχι |  |  |  |
| Προβολείς ομίχλης | Όχι |  |  |  |
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Όχι |  |  |  |
| Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα | Όχι |  |  |  |
| Αυτόματο φρενάρισμα έκτακτης ανάγκης | Όχι |  |  |  |
| Εφεδρικός τροχός | Όχι |  |  |  |
| **Ομάδα Γ: Εγγυήσεις** |  |  |  |  |
| Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη | Ναι |  |  |  |
| Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη | Ναι |  |  |  |
| Χρώμα: ≥ 2 έτη | Ναι |  |  |  |

**Ημερ/νία** ……**/**……**/2019**

**Ο προσφέρων**

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

**ΠΙΝΑΚΑΣ I(Β): ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

**Τμήμα Β**: Προμήθεια ενός (1) καινούργιου πετρελαιοκίνητου διπλοκάμπινου τετρακίνητου, ημιφορτηγού πέντε (5) θέσεων, κυλινδρισμού κινητήρα έως 2.500 cc, ωφέλιμου φορτίου έως 1.200 kg.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Απαιτούμενη προδιαγραφή** | **Υποχρεωτική** | **Προδιαγραφή προσφερόμενου είδους** | **Παραπομπή (σελ.) στο τεχν. φυλλάδιο** | **Απάντηση**  **Ναι ή Όχι** |
| **Ομάδα Α: Τεχνικά χαρακτηριστικά** | | | |  |
| Τύπος: ημιφορτηγό διπλοκάμπινο, 4-θυρο, 5-θέσιο, 4x4 | Ναι |  |  |  |
| Χρώμα: ανοιχτό (λευκό, ασημί, μπεζ κλπ) | Ναι |  |  |  |
| Βαθμολογία EuroNcap (εφόσον έχει δοκιμαστεί): ≥ 3 αστέρια | Ναι |  |  |  |
| Απόσταση από το έδαφος: ≥ 200 mm | Ναι |  |  |  |
| Ωφέλιμο φορτίο: 1.000 - 1.200 kg | Ναι |  |  |  |
| Καύσιμο: diesel | Ναι |  |  |  |
| Κυβισμός: ≤ 2.500 cc | Ναι |  |  |  |
| Μέγιστη ισχύς: ≥ 150 PS | Ναι |  |  |  |
| Μέγιστη ροπή: ≥ 350 Nm | Ναι |  |  |  |
| Εκπομπή CO2 (μικτός κύκλος): ≤ 200 g/km | Ναι |  |  |  |
| Κατηγορία ρύπων Euro: σύμφωνα με τους ισχύοντες, κατά την ημερομηνία του διαγωνισμού, κανονισμούς | Ναι |  |  |  |
| Μετάδοση κίνησης: στους πίσω τροχούς και -κατ' επιλογή- σε όλους τους τροχούς, με δυνατότητα επιλογής σχέσης μετάδοσης high-low και δυνατότητα "κλειδώματος" πίσω διαφορικού | Ναι |  |  |  |
| Σχέσεις κιβωτίου ταχυτήτων (πλέον της όπισθεν): ≥ 6 | Ναι |  |  |  |
| Τροχοί: αλουμινίου, διαμέτρου ≥ 16" | Ναι |  |  |  |
| Φρένα εμπρός: αεριζόμενοι δίσκοι | Ναι |  |  |  |
| **Ομάδα Β: Εξοπλισμός** | | | |  |
| Αερόσακοι: ≥ 6 | Ναι |  |  |  |
| Κεντρικό κλείδωμα με τηλεχειρισμό | Ναι |  |  |  |
| Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός/ πίσω | Ναι |  |  |  |
| Εξωτερικοί καθρέπτες ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι | Ναι |  |  |  |
| Ηχοσύστημα | Ναι |  |  |  |
| Κλιματισμός | Ναι |  |  |  |
| Προβολείς ομίχλης | Ναι |  |  |  |
| Εφεδρικός τροχός | Ναι |  |  |  |
| Εσωτερική επένδυση καρότσας (βάση, πλαϊνά, πόρτα), αντιολισθητική, βαρέως τύπου, από υλικό υψηλής αντοχής | Ναι |  |  |  |
| Σκέπαστρο καρότσας από συνθετικό υλικό υψηλής αντοχής | Ναι |  |  |  |
| Πυροσβεστήρας | Ναι |  |  |  |
| Προειδοποιητικό τρίγωνο | Ναι |  |  |  |
| Αισθητήρες παρκαρίσματος | Όχι |  |  |  |
| Υποβοήθηση εκκίνησης σε ανηφόρα | Όχι |  |  |  |
| **Ομάδα Γ: Εγγυήσεις** | | | |  |
| Μηχανικά μέρη: ≥ 2 έτη | Ναι |  |  |  |
| Αντιδιαβρωτική προστασία: ≥ 4 έτη | Ναι |  |  |  |
| Χρώμα: ≥ 2 έτη | Ναι |  |  |  |

**Ημερ/νία** ……**/**……**/2019**

**Ο προσφέρων**

(Σφραγίδα-Υπογραφή)

**Σημείωση**: Στους ανωτέρω πίνακες επισημαίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές που είναι υποχρεωτικές (επί ποινή αποκλεισμού) και προαιρετικές (λαμβάνονται υπόψη στην βαθμολογία).

Στις υποχρεώσεις του προμηθευτή περιλαμβάνεται και η τοποθέτηση επί των οχημάτων: α) αυτοκόλλητης λωρίδας κίτρινου χρώματος, πλάτους 10 cm στη μέση περίπου του αμαξώματος, παράλληλα προς το έδαφος, β) αυτοκόλλητης ένδειξης στις δύο πλαϊνές πλευρές με τον τίτλο της υπηρεσίας στην οποία ανήκει το όχημα. Μαζί με το όχημα θα παραδοθούν τα εγχειρίδια χρήσης και συντήρησης στην ελληνική γλώσσα.